(module Ohmite_LVK12_1234 (layer F.Cu) (tedit 6021C5E9)
  (descr "4 contact shunt resistor")
  (tags "shunt resistor 4 contacts")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 0 -3.2 180) (layer F.SilkS))
  (fp_text value Ohmite_LVK12_1234 (at 0 3.4) (layer F.Fab))
  (fp_text user %R (at 0.1 0 90) (layer F.Fab))
  (pad 4 smd rect (at -0.7 -1.375) (size 1.1 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 0.7 -1.375) (size 1.1 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at -0.7 1.375) (size 1.1 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (die_length 2))
  (pad 2 smd rect (at 0.7 1.375) (size 1.1 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model ../../../3DModels/R_Shunt_Ohmite_LVK12.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
