(module POLOLUBUCKREG (layer F.Cu) (tedit 6021C5F0)
  (fp_text reference REF** (at 15.24 -17.78) (layer F.SilkS))
  (fp_text value POLOLUBUCKREG (at 6.35 -17.78) (layer F.Fab))
  (fp_text user VOUT (at 6.35 -5.08) (layer F.SilkS))
  (fp_text user GND (at 6.35 -7.62) (layer F.SilkS))
  (fp_text user VIN (at 6.35 -10.16) (layer F.SilkS))
  (fp_text user SHDN (at 6.35 -12.7) (layer F.SilkS))
  (fp_text user PG (at 6.35 -15.24) (layer F.SilkS))
  (pad 1 thru_hole circle (at 1.27 -15.24) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 1.27 -12.7) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 1.27 -10.16) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at 1.27 -7.62) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at 1.27 -5.08) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
)
