(footprint DIOM5226X230N (layer F.Cu) (tedit 643967F9)
  (descr "")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at -0.375 -3.1875 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value DIOM5226X230N (at 4.705 3.1875 0) (layer F.Fab))
  (pad 1 smd roundrect (roundrect_rratio 0.19) (at -2.135 0.0) (size 2.33 1.55) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 2 smd roundrect (roundrect_rratio 0.19) (at 2.135 0.0) (size 2.33 1.55) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
)