(module SOT95P237X112-3N (layer F.Cu) (tedit 62E6EB4A)
  (descr "")
  (fp_text reference REF** (at 0.107 -2.881 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value SOT95P237X112-3N (at 7.092 2.627 0) (layer F.Fab))
  (pad 1 smd roundrect (roundrect_rratio 0.07) (at -1.015 -0.95) (size 1.32 0.59) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 2 smd roundrect (roundrect_rratio 0.07) (at -1.015 0.95) (size 1.32 0.59) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 3 smd roundrect (roundrect_rratio 0.07) (at 1.015 0.0) (size 1.32 0.59) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
)