(module SparkFun_MAX3232 (layer F.Cu) (tedit 6021C699)
  (fp_text reference REF** (at 0 13.5) (layer F.SilkS))
  (fp_text value SparkFun_MAX3232 (at 0 -13.5) (layer F.Fab))
  (pad 1 thru_hole circle (at 6.08 -11.43) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 6.08 -8.89) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 6.08 -6.35) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at 6.08 -3.81) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at 6.08 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole circle (at 6.08 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 7 thru_hole circle (at 6.08 3.81) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 8 thru_hole circle (at 6.08 6.35) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 9 thru_hole circle (at 6.08 8.89) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 10 thru_hole circle (at 6.08 11.43) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
  (model ../../../3DModels/SparkFun_MAX3232_Breakout.wrl
    (offset (xyz 7.29996 -12.67968 3.302))
    (scale (xyz 0.395 0.4 0.395))
    (rotate (xyz -90 0 90))
  )
  (model ../../../3DModels/MTSW-110-06-T-S-100.stp
    (offset (xyz 6.096 0 2.54))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 90 0 90))
  )
)
