(module rPi_Zero_2W (layer F.Cu) (tedit 6265B9EC)
  (fp_text reference REF** (at -10.54 -31.33) (layer F.SilkS))
  (fp_text value rPi_Zero_2W (at -11.23 -29.88) (layer F.Fab))
  (fp_text user %R (at 0 0 90) (layer F.Fab))
  (pad 34 thru_hole oval (at 1.27 16.51) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 17 thru_hole oval (at -1.27 -3.81) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 23 thru_hole oval (at -1.27 3.81) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 29 thru_hole oval (at -1.27 11.43) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 36 thru_hole oval (at 1.27 19.05) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 11 thru_hole oval (at -1.27 -11.43) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole oval (at -1.27 -21.59) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 33 thru_hole oval (at -1.27 16.51) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 18 thru_hole oval (at 1.27 -3.81) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 12 thru_hole oval (at 1.27 -11.43) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 10 thru_hole oval (at 1.27 -13.97) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 35 thru_hole oval (at -1.27 19.05) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole oval (at -1.27 -19.05) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 13 thru_hole oval (at -1.27 -8.89) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 22 thru_hole oval (at 1.27 1.27) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole rect (at -1.27 -24.13) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 31 thru_hole oval (at -1.27 13.97) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 25 thru_hole oval (at -1.27 6.35) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 27 thru_hole oval (at -1.27 8.89) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 21 thru_hole oval (at -1.27 1.27) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 30 thru_hole oval (at 1.27 11.43) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 24 thru_hole oval (at 1.27 3.81) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 38 thru_hole oval (at 1.27 21.59) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 37 thru_hole oval (at -1.27 21.59) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole oval (at 1.27 -19.05) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 32 thru_hole oval (at 1.27 13.97) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 19 thru_hole oval (at -1.27 -1.27) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 15 thru_hole oval (at -1.27 -6.35) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 28 thru_hole oval (at 1.27 8.89) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole oval (at 1.27 -24.13) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 26 thru_hole oval (at 1.27 6.35) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 9 thru_hole oval (at -1.27 -13.97) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 16 thru_hole oval (at 1.27 -6.35) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 8 thru_hole oval (at 1.27 -16.51) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 40 thru_hole oval (at 1.27 24.13) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 14 thru_hole oval (at 1.27 -8.89) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole oval (at 1.27 -21.59) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 39 thru_hole oval (at -1.27 24.13) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 7 thru_hole oval (at -1.27 -16.51) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 20 thru_hole oval (at 1.27 -1.27) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 np_thru_hole circle (at 0 -29) (size 2.7 2.7) (drill 2.7) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "" np_thru_hole circle (at -23 -29) (size 2.7 2.7) (drill 2.7) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 np_thru_hole circle (at 0 29) (size 2.7 2.7) (drill 2.7) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "" np_thru_hole circle (at -23 29) (size 2.7 2.7) (drill 2.7) (layers *.Cu *.Mask))
)
