## FATFS

`FATFS`構造体(ファイル システム オブジェクト)は、個々の論理ドライブのダイナミック ワーク エリアを保持し、`f_mount`関数でFatFsモジュールに登録されます。構造体の作成は、随時ボリューム マウント プロセスにより行われます。アプリケーションは、この構造体のメンバを書き換えてはなりません。

    typedef struct {
        BYTE    fs_type;      /* ファイル システム (0, FS_FAT12, FS_FAT16, FS_FAT32 or FS_EXFAT) */
        BYTE    drv;          /* 物理ドライブ番号 */
        BYTE    n_fats;       /* FATの多重化数 (1,2) */
        BYTE    wflag;        /* win[]ダーティ フラグ */
        BYTE    fsi_flag;     /* FSINFOフラグ (b7:Disabled, b0:Dirty) */
        WORD    id;           /* ファイル システム マウントID */
        WORD    n_rootdir;    /* ルート ディレクトリのエントリ数 (FAT12/16) */
        WORD    csize;        /* クラスタ当たりのセクタ数 */
    #if _MAX_SS != _MIN_SS
        WORD    ssize;        /* セクタ サイズ (512, 1024, 2048 or 4096) */
    #endif
    #if _FS_EXFAT
        BYTE*   dirbuf;       /* ディレクトリ エントリ ブロック操作バッファへのポインタ */
    #endif
    #if _FS_REENTRANT
        _SYNC_t sobj;         /* 同期オブジェクトID */
    #endif
    #if !_FS_READONLY
        DWORD   last_clust;   /* FSINFO: 最後に割り当てられたクラスタ番号 */
        DWORD   free_clust;   /* FSINFO: 空きクラスタ数 */
    #endif
    #if _FS_RPATH
        DWORD   cdir;         /* カレント ディレクトリのクラスタ番号 (0:ルート) */
    #if _FS_EXFAT
        DWORD   cdc_scl;      /* カレント ディレクトリを含むディレクトリの開始クラスタ番号 (cdir == 0では無効) */
        DWORD   cdc_size;     /* b31-b8:カレント ディレクトリを含むディレクトリのサイズ, b7-b0: チェーン ステータス */
        DWORD   cdc_ofs;      /* カレント ディレクトリを含むディレクトリ内の位置 (cdir == 0では無効) */
    #endif
    #endif
        DWORD   n_fatent;     /* FATエントリ数 (総クラスタ数 + 2) */
        DWORD   fsize;        /* FAT 1個のセクタ数 */
        DWORD   volbase;      /* ボリューム開始セクタ */
        DWORD   fatbase;      /* FAT領域開始セクタ */
        DWORD   dirbase;      /* ルート ディレクトリ領域開始(セクタ|クラスタ) */
        DWORD   database;     /* データ領域開始セクタ */
        DWORD   winsect;      /* win[]に現れているセクタ番号 */
        BYTE    win[_MAX_SS]; /* ディスク アクセス ウィンドウ */
    } FATFS;

戻る