## disk_initialize

ストレージ デバイスの初期化の際に呼ばれます。

    DSTATUS disk_initialize (
      BYTE pdrv      /* [IN] 物理ドライブ番号 */
    );

#### 引数

pdrv
  対象のデバイスを識別する物理ドライブ番号(0-9)が指定されます。

#### 戻り値

この関数は戻り値としてディスク ステータスを返します。ディスク ステータスの詳細に関しては`disk_status`関数を参照してください。

#### 解説

ストレージ デバイスを初期化し、データの読み書きなど全ての動作が可能な状態にします。関数が成功すると、戻り値の`STA_NOINIT`フラグがクリアされます。

この関数はFatFsの管理下にあり、自動マウント動作により必要に応じて呼び出されます。アプリケーションからはこの関数を呼び出してはなりません。さもないと、FATボリュームが破壊される可能性があります。再初期化が必要なときは、`f_mount`関数を使用してください。

戻る