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All SS 316

¼ -20   Hex head bolts
L. “
#

1
6

2.5
4

2.75
58

3
36      most are threaded into tapped holes in polycarbonate sheets

3.25
54

5
14

5.5
16

Totals- 

152
¼ - 20 Nylok Nuts

338
¼ washers

188
¼ bolts

Other fasteners

2
5” x ½ x 13 hex bolts
2
½ - 13 Nylok nuts

4
½ washers

28
3/8” Barrel Nuts, threaded 10-32 
6
1.5 x 10-32 FHead
22
1.5 x 10-32 Pan head

