NEW Pin Config

Signal			10L		RJ45	ODI	Color
+375 vdc		  1				  11	Red
MARS TX+		  2		   1		  1		Org/Wht
MARS TX-		  3		   2		  2		Org
MARS RX+		  4		   3		  3		Grn/Wht
MARS RX-		  5		   6		  4		Grn
MARS -DC		  6		   5		  5		Blu/Wht 
MARS +DC		  7		   4		  6		Blue 
+375 vdc		  8						Yel
375 Return		  9						Blk
375 Return - 1PPS	 10						Blk