
MT TORO SYSTEM A SEATEL UMBILICAL PINOUT


SEATEL 
CABLE
CPC-24
CABLE
PEDESTAL
CABLE 

TERM STRIP
#
PIN OUT
#
TERM STRIP
COLOR
FUNCTION

TB1-1
B1
1
B1
TB1-1
W/O
EL M-S1


TB1-2
W1
2
W1
TB1-2
W/R
EL M-S2


TB1-3
B2
3
B2
TB1-3
W/BK
+12VDC


TB1-4
W2
4
W2
TB1-4
W/GY
+12VDC


TB1-5
B3
5
B3
TB1-5
W/BU
EL M-S3


TB1-6
W3
6
W3
TB1-6
W/GN
EL M-S4


TB2-7
N/C
7
B4
TB1-7
?
+15VDC*


TB2-8
N/C
8
W4
TB1-8
?
PL POT*


TB2-9
B5
9
B5
TB1-9
BK/O
EL POT


TB2-10
W5
10
W5
TB1-10
BK/Y
POT GND/REF


TB2-11
B6
11
B6
TB1-11
BK//V
AZ POT


TB2-12
W6
12
W6
TB1-12
BK/R
POT GND/REF


TB3-13
B7
13
B7
TB1-13
R/O
AZ M-S1


TB3-14
W7
14
W7
TB1-14
R/W
AZ M-S2


TB3-15
B8
15
B8
TB1-15
R/BK
+12VDC


TB3-16
W8
16
W8
TB1-16
W/Y
+12VDC


TB31-17
B9
17
B9
TB1-17
R/GN
AZ M-S3


TB3-18
W9
18
W9
TB1-18
R/BU
AZ M-S4


TB4-19
B10
19
B10
TB2-6
?
24V POL*


TB4-20
W10
20
W10
TB2-6
?
24V POL*


TB4-21
B11
21
B11
TB2-2
?
CON PLS*


TB4-22
W11
22
W11
TB2-3
?
GYRO*


TB4-24
W12
24
W12
TB1-24, TB2-4
?
GND


TB8 GND
GN
?
?
?
?
RX GND


TB8 AGC
O
?
?
?
?
RX AGC


TBA-1
B14
7
?
?
?
WF RELAY(BU)


TBA-2
W14
8
?
?
?
PL RELAY(O)


TBA-3
N/C
---
---
---
---
---


TBA-4
N/C
---
---
---
---
---


TBA-5
N/C
---
---
---
---
---


TBA-6
N/C
---
---
---
---
GND


TBA-7
R
?
?
?
?
+12VDC – TX PA(R)


TBA-8
R
?
?
?
?
+12VDC – TX PA(R)


TBA-9
O?
?
?
?
?
+18VDC – RX LNB(O)


TBA-10
V?
?
?
?
?
-15VDC – RX LNB(V)

*NOT USED

