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Item Number�
Quantity�
Part Reference�
Value�
TOLERANCE�
RATING�
TYPE�
MFG�
MFG PN�
VENDOR�
PURCHASE PN�
PCB Footprint�
Part Number�
�
1�
1�
C1�
0.01uf�
10%�
�
X7R ceramic�
Panasonic�
ECU-V1H103KBW�
Digi Key�
PCC103BCT-ND�
1206�
38�
�
2�
9�
C2 C3 C6 C7 C10 C11 C12 C13 C14�
0.1uf�
�
�
X7R ceramic�
Panasonic�
ECU-V1H104KBW�
Digi Key�
PCC104BCT-ND�
1206�
2�
�
3�
3�
C4 C8 C9�
0.22uf�
�
�
Film SMD�
Panasonic�
ECW-U1C224JB9�
Digi Key�
PCF1062CT-ND�
_1913�
4�
�
4�
1�
C5�
15uf�
�
�
Tanatalum SMD�
Panasonic�
ECS-T1CC156R�
�
PCS3156CT-ND�
_1913�
3�
�
5�
2�
C15 C16�
OMIT�
�
�
X7R ceramic�
Panasonic�
ECU-V1H104KBW�
Digi Key�
PCC104BCT-ND�
1206�
39�
�
6�
2�
D1 D2�
914�
�
�
�
Zetex�
FMMD914�
Digi Key�
FMMD914CT-ND�
SOT23�
6�
�
7�
2�
D3 D5�
ES1BDICT�
�
1A�
Ultrafast�
Diodes Inc�
ES1B�
�
ES1BDICT-ND�
_SMREC�
1�
�
8�
1�
D4�
15V�
16.7V min.�
600W pk.�
Transient suppression�
General Instrument�
SMBJ15A�
Digi Key�
SMBJ15AGICT-ND�
SM/DO214AA�
30�
�
9�
1�
J1�
HEADER 5�
�
�
�
Generic�
App. specific / TBD�
�
�
HDRBLK/100RC/5�
7�
�
10�
4�
J2 J3 J4 J5�
HEADER 4�
�
�
�
Generic�
App. specific / TBD�
�
�
HDRBLK/100RC/4�
8�
�
11�
1�
LOGO1�
MBARI-LOGO�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
12�
1�
Q1�
NDT2955�
�
2.5A�
�
National Semi�
NDT2955�
Digi Key�
NDT2955CT �
TO261AA/SOT-223�
11�
�
13�
4�
Q2 Q4 Q5 Q6�
IRFR120N�
�
9A�
�
International Rectifier�
IRFR120N�
Digi Key�
IRFR120N-ND�
TO-252AA/DPAK�
13�
�
14�
1�
Q3�
VN10LFCT�
�
�
�
Zetex�
VN10LF�
Digi Key�
VN10LFCT-ND�
SOT23�
12�
�
15�
7�
R1 R2 R11 R19 R21 R24 R25�
10K�
1%�
.125W�
Thick Film SMD�
Panasonic / Generic�
ERJ-8ENFxxxx�
DigiKey�
PxxxxFCT-ND�
1206�
16�
�
16�
2�
R3 R6�
1K�
1%�
.125W�
Thick Film SMD�
Panasonic / Generic�
ERJ-8ENFxxxx�
DigiKey�
PxxxxFCT-ND�
1206�
21�
�
17�
1�
R4�
9.09K�
1%�
.125W�
Thick Film SMD�
Panasonic / Generic�
ERJ-8ENFxxxx�
DigiKey�
PxxxxFCT-ND�
1206�
22�
�
18�
1�
R5�
5K�
1%�
.125W�
Thick Film SMD�
Panasonic / Generic�
ERJ-8ENFxxxx�
DigiKey�
PxxxxFCT-ND�
1206�
23�
�
19�
5�
R7 R8 R12 R20 R22�
100K�
1%�
.125W�
Thick Film SMD�
Panasonic / Generic�
ERJ-8ENFxxxx�
DigiKey�
PxxxxFCT-ND�
1206�
14�
�
20�
1�
R9�
10K�
10%�
.25W�
Cermet, multi turn �
Bourns�
3224W-1-103D�
Digi Key�
3224W-103ECT-ND�
VR/BOU/3224J�
37�
�
21�
2�
R10 R16�
1M�
1%�
.125W�
Thick Film SMD�
Panasonic / Generic�
ERJ-8ENFxxxx�
DigiKey�
PxxxxFCT-ND�
1206�
19�
�
22�
4�
R13 R18 R23 R26�
10R�
1%�
.125W�
Thick Film SMD�
Panasonic / Generic�
ERJ-8ENFxxxx�
DigiKey�
PxxxxFCT-ND�
1206�
17�
�
23�
1�
R14�
196K�
1%�
.125W�
Thick Film SMD�
Panasonic / Generic�
ERJ-8ENFxxxx�
DigiKey�
PxxxxFCT-ND�
1206�
18�
�
24�
1�
R15�
28.7K�
1%�
.125W�
Thick Film SMD�
Panasonic / Generic�
ERJ-8ENFxxxx�
DigiKey�
PxxxxFCT-ND�
1206�
15�
�
25�
1�
R17�
200K�
1%�
.125W�
Thick Film SMD�
Panasonic / Generic�
ERJ-8ENFxxxx�
DigiKey�
PxxxxFCT-ND�
1206�
20�
�
26�
1�
R27�
51.1R�
1%�
.125W�
Thick Film SMD�
Panasonic / Generic�
ERJ-8ENFxxxx�
DigiKey�
PxxxxFCT-ND�
1206�
27�
�
27�
1�
R28�
0.1R�
1%�
2W�
Metal-Strip WSR-2�
Dale / Vishay�
WSR-2 0.1R�
�
Samples, Bob Mills 985-5733�
_385260�
24�
�
28�
1�
R29�
200R�
1%�
.125W�
Thick Film SMD�
Panasonic / Generic�
ERJ-8ENFxxxx�
DigiKey�
PxxxxFCT-ND�
1206�
28�
�
29�
1�
R30�
5.62K�
1%�
.125W�
Thick Film SMD�
Panasonic / Generic�
ERJ-8ENFxxxx�
DigiKey�
PxxxxFCT-ND�
1206�
26�
�
30�
1�
R31�
909R�
1%�
.125W�
Thick Film SMD�
Panasonic / Generic�
ERJ-8ENFxxxx�
DigiKey�
PxxxxFCT-ND�
1206�
25�
�
31�
5�
TP1 TP2 TP3 TP4 TP5�
TESTPOINT�
�
�
�
�
�
�
�
_TESTPT�
29�
�
32�
1�
U1�
LT1013DS8�
�
�
�
Linear Tech�
LT1013DS8�
Digi Key�
LT1013DS8-ND�
SO-8�
35�
�
33�
1�
U2�
LM2931CM�
�
100mA�
�
National Semi�
LM2931CM�
Digi Key�
LM2931CM-ND�
SO-8�
32�
�
34�
1�
U3�
74HC4049�
�
�
�
Harris / Generic�
CD74HC4049M�
???�
xx74HC4049xx�
SO-16�
33�
�
35�
1�
U4�
LM78L05ACM�
�
�
�
National�
LM78L05ACM�
Digi Key�
LM78L05ACM�
SO-8�
31�
�
36�
1�
U5�
HIP4080AIB�
�
�
�
Harris�
HIP4080AIB�
???�
HIP4080AIB�
SOG.050/20/MT.420X.500�
34�
�
37�
1�
U6�
LM10CWM�
�
�
�
National / Generic�
LM10CWM�
Digi Key�
LM10CWM-ND�
SOG.050/14/MT.420X.350�
36�
�
38�
1�
W1�
PADS2�
�
�
�
none�
none�
none�
none�
_PADS2�
10�
�
39�
6�
W2 W3 W4 W5 W6 W7�
PADS3�
�
�
�
none�
none�
none�
none�
_PADS3�
9�
�



