# Page Paramètres système

Utilisez cette page pour afficher et configurer les paramètres système, comme le nom d'hôte et les commentaires, sur un périphérique distant. Vous pouvez restreindre l'affichage des paramètres à certains utilisateurs en utilisant l'autorisation GetSystemConfiguration sur la page Configuration de la sécurité.

| Remarques Les cibles exécutant LabVIEW Real-Time 2010 ou version ultérieure utilisent un nom d'utilisateur et un mot de passe pour protéger la configuration système. Par défaut, chaque périphérique distant comporte un utilisateur unique ayant le nom et le mot de passe suivants : Nom d'utilisateur — admin Mot de passe—<vide> Vous devez installer Microsoft Silverlight pour pouvoir utiliser Surveillance et configuration Web NI. Si vous n'avez pas installé Microsoft Silverlight, Surveillance et configuration Web NI vous invite à le faire.

## Configuration des paramètres généraux

1. Entrez un nom d'hôte dans le champ Nom. Choisissez un nom qui facilite l'identification de votre système.

   | Remarque Il se peut qu'un nom ait déjà été assigné à votre système. Vous pouvez garder ce nom ou en entrer un autre.

2. Entrez vos commentaires dans le champ Commentaires.
3. Utilisez le paramètre Locale pour changer la locale des chaînes renvoyées par la cible distante. Les sélections de Locale n'incluent que les locales supportées sur la cible. Certains logiciels ne supportent pas ce paramètre.
4. Activez Arrêter en cas d'échec d'IP pour arrêter le module LabVIEW Real-Time si la connexion réseau échoue lorsque vous démarrez le système distant. Si le système est configuré pour utiliser DHCP mais qu'il ne reçoit pas d'adresse DHCP, il redémarrera au lieu d'utiliser une adresse link-local. Si vous désélectionnez l'option Arrêter en cas d'échec d'IP, le module LabVIEW Real-Time démarre et exécute les applications de démarrage que vous avez créées, même en cas d'échec de TCP/IP au démarrage du système.
5. Sélectionnez l'option Protéger les redémarrages pour obliger les utilisateurs à entrer un mot de passe avant de redémarrer le système distant. Ce paramètre n'est disponible que sur les cibles DDP.
6. Cliquez sur Enregistrer pour appliquer vos changements ou sur Restaurer pour restaurer les paramètres antérieurs.

Vous pouvez afficher les éléments suivants mais vous ne pouvez pas les éditer :

- Adresse IP affiche l'adresse IP de la cible RT. Si c'est la première fois que vous démarrez le contrôleur, il est possible que ce paramètre affiche une adresse réseau, une adresse Link-Local (169.254.x.x) ou 0.0.0.0, selon la méthode utilisée par la cible pour acquérir les adresses réseau.
- Modèle affiche le modèle du système cible.
- Numéro de série affiche le numéro de série du système cible.
- État du système affiche si le système est en cours d'exécution ou de redémarrage, ou déconnecté.
- Nom DNS affiche le nom DNS pleinement qualifié (FQDN) de la cible.

## Affichage des informations sur les modules

Informations sur les modules affiche la liste des périphériques d'un châssis du réseau (un châssis cDAQ, par exemple) et inclut le numéro de l'emplacement, le modèle et le numéro de série de chaque périphérique. Sélectionnez Afficher les emplacements vides pour afficher les logements qui ne contiennent aucun périphérique. Vous ne pouvez pas éditer ce tableau.

## Ouverture de session

La surveillance et la configuration Web utilisent un modèle de sécurité basé sur les autorisations. Par défaut, chaque périphérique distant inclut un utilisateur unique qui a le nom et le mot de passe suivants :

- Nom d'utilisateur — admin
- Mot de passe — <vide>

Après avoir accédé à la page de surveillance et configuration Web pour un périphérique distant, effectuez les étapes suivantes pour ouvrir une session pour la première fois.

1. Cliquez sur le bouton Ouvrir une session dans le coin supérieur droit de la page.
2. Entrez admin dans le champ Nom d'utilisateur.
3. Laissez le champ Mot de passe vide.
4. Cliquez sur le bouton OK.

| Attention Pour sécuriser votre périphérique distant, vous devez changer le mot de passe d'administrateur par défaut. Vous devez aussi supprimer toutes les autorisation du groupe everyone.

## Sécurisation d'un périphérique distant

Effectuez les étapes suivantes pour protéger un périphérique déporté :

1. Changez le mot de passe d'administrateur.
   1. Cliquez sur l'icône Configuration de la sécurité, , pour afficher la page Configuration de la sécurité.
   2. Double-cliquez sur admin dans la liste d'utilisateurs sous l'onglets Utilisateurs.
   3. Entrez un mot de passe sûr dans le champ Nouveau mot de passe.
   4. Entrez de nouveau ce mot de passe dans le champ Confirmez le mot de passe.
   5. Cliquez sur le bouton Enregistrer.
2. Supprimez toutes les autorisations pour le groupe everyone.
   1. Cliquez sur l'onglet Groupes.
   2. Double-cliquez sur le groupe everyone.
   3. Décochez toutes les cases de la colonne A l'autorisation ?
   4. Cliquez sur le bouton Enregistrer.
   5. Cliquez sur le bouton Déployer les modifications pour enregistrer les modifications apportées au système.

## Création d'un nouveau compte utilisateur

Effectuez les étapes suivantes pour créer un nouveau compte utilisateur.

1. Cliquez sur l'icône Configuration de la sécurité, , pour afficher la page Configuration de la sécurité.
2. Cliquez sur le bouton Nouvel utilisateur pour créer un nouveau compte utilisateur.
3. Dans le champ Nom d'utilisateur, remplacez le nom d'utilisateur par défaut par votre propre nom d'utilisateur.
4. Entrez un mot de passe sûr dans le champ Nouveau mot de passe.
5. Entrez de nouveau ce mot de passe dans le champ Confirmez le mot de passe.
6. (Facultatif) Entrez la description du nouveau compte utilisateur dans le champ Commentaires.
7. Sélectionnez les options qui correspondent à tous les groupes auxquels le nouveau compte utilisateur doit appartenir dans le champ Groupes.
8. Sélectionnez les options qui correspondent aux autorisations que le nouveau compte utilisateur doit avoir dans le champ Autorisations.
9. Cliquez sur le bouton Enregistrer.
10. Cliquez sur le bouton Déployer les modifications pour enregistrer les modifications apportées au système.

| Astuce Pour créer un compte sûr pour un utilisateur qui n'est pas un administrateur, n'activez que le minimum d'autorisations requises pour effectuer les tâches de cet utilisateur. Pour obtenir une description de chaque autorisation, cliquez sur le bouton Aide en haut à droite sur la page Configuration de la sécurité.