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_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

    1       1    C6                        470uF,,,          470uF                63 VDC    Aluminum Electrolytic, Tubular/Radial   Panasonic           EEUFC1J471L                  Digi-Key   800-344-4539

    2       1    C3                        33uF,,10V,AO      33uF       +/-20%    10VDC     Alum Organic, Ultra-Low ESR, SMD 7343   Kemet               A700V336M010AT               Digi-Key   800-344-4539

    3       4    C1,C2,C4,C5               10uF,,50V,CER     10uF       +22/-82%  50VDC     Monolithic Ceramic Cap, Smoothing Type  Murata              GJ243XF51H106ZD12

    4       1    R11                       1.50,,3W,         1.50       1%        3W        Wirewound, Axial                        Vishay/Dale         RS02B1R500FE70               Digi-Key   800-344-4539

    5       4    R5,R6,R7,R8               100,,,SMD         100 Ohm    1%        1/8W      Metal Film, +/-100 ppm TC, SMD 0805

    6       2    R12,R14                   360,,,SMD         360 Ohm    1%        1/8W      Metal Film, +/-100 ppm TC, SMD 0805

    7       2    R9,R10                    470,,,SMD         470 Ohm    1%        1/8W      Metal Film, +/-100 ppm TC, SMD 0805

    8       7    R1,R2,R3,R4,R13,R15,R16   10k,,,SMD         10.0k      1%        1/8W      Metal Film, +/-100 ppm TC, SMD 0805

    9       4    D1,D2,D3,D4               MBR130,,,         MBR130T1   -         30VDC     Schottky Power Rectifier 1.0 Amps       ON Semiconductor    MBR130T1                     Digi-Key   800-344-4539

   10       1    D7                        LED,,,RED         -          -         60mW      Red LED, SMD                            Panasonic           LN1261C                      Digi-Key   800-344-4539

   11       2    D6,D5                     LED,,,GREEN       -          -         60mW      Green LED, SMD                          Panasonic           LN1361C                      Digi-Key   800-344-4539

   12       1    D8                        1.5KE20CA,,,      19.0VDC    5%        1.5kW pk  BiDirection Transient Voltage Supressor General Semi        1.5KE20CA                    Digi-Key   800-344-4539

   13       2    Q2,Q1                     SI4435,,,         SI4435     -         -30VDC    P-Channel, Id 9A, Rds 20 mOhm, SO8      Vishay              Si4435BDY                    ClassicIC  800-952-4440

   14       2    Q4,Q3                     SI4412,,,         SI4412     -         +30VDC    N-Channel, Id 8A, Rds 24 mOhm, SO8      Vishay              Si4412ADY                    ClassicIC  800-952-4440

   15       2    U1,U2                     74HCT1G04,,,      74HCT104   -         -         Single INV Gate, 5 Pin, SOT-23          TI                  SN74AHCT1G04DBV              Digi-Key   800-344-4539

   16       1    U10                       74HCT1G08,,,      74HCT108   -         -         Single AND Gate, 5 Pin, SOT-23          TI                  SN74AHCT1G08DBV              Digi-Key   800-344-4539

   17       2    U5,U6                     74HCT1G86,,,      74HCT186   -         -         Single XOR Gate, 5 Pin, SOT-23          TI                  SN74AHCT1G86DBV              Digi-Key   800-344-4539

   18       1    U4                        LT1121-5,,,       LTC1121-5  -         -         Micropower Low Dropout Requlator, SOT   Linear              LT1121CST-5                  Digi-Key   800-344-4539

   19       3    U7,U8,U9                  PS2701-1,,,       PS2701-1   -         -         Optocoupler-Xistor Output, 4 Pin SOP    NEC                 PS2701-1                     Digi-Key   800-344-4539

   20       1    J2                        AMPMODU_6,,,VERT  6 Pin      -         -         1 Row Vertical Detent Latch Header      AMP                 103414-4                     Digi-Key   800-344-4539

   21       1    J3                        AMPMODU_7,,,VERT  7 Pin      -         -         1 Row Vertical Detent Latch Header      AMP                 103414-5                     Digi-Key   800-344-4539

   22       2    J1,J4                     TERM_BLOCK_2,,,   2 Pin      -         -         1 Row Vert Header with Screw Retention  Phoenix Contact     1843224 and 1847055 Plug     Future     888-880-3449

   23       4    P1,P2,P3,P4               PAD_LG,,,         20AWG Solder Pad

   24       3    J5,J6,J7                  TERM_2,,,         2 x 1      -         -         1 Row Vert .025" Square Terminal Strip  Samtec              TSW-136-07-G-S               Digi-Key   800-344-4539

   25       1    U3                        DCP021515P,,,     15VDC      -         2W        Isolated DC/DC, UnReg +15VDC Output     TI                  DCP021515P                   Digi-Key   800-344-4539

   26       1    F1                        P075X,,,          1.5 A      -         -         Fuse, Resettable                        Wickmann            RLD60P075X                   Wickmann   404-699-7820

   27       1    L1                        FB20010-3B,,,     FB20010-3B +/-25%    -         Wide-Band Choke, Axial                  JW Miller           FB20010-3B                   Digi-Key   800-344-4539

