900719_FOCE : xFOCE - Embedded Linux - Cross-compile ARM on Ubuntu This page last changed on Nov 07, 2012 by headley. # Install ARM cross tool chain on Ubuntu sudo apt-get install gcc-arm-linux-gnueabi Installs arm-linux-gnueabi tools in /usr/bin.
    arm-linux-gnueabi-addr2line  arm-linux-gnueabi-gcc-4.6    arm-linux-gnueabi-objcopy
    arm-linux-gnueabi-ar         arm-linux-gnueabi-gcov       arm-linux-gnueabi-objdump
    arm-linux-gnueabi-as         arm-linux-gnueabi-gcov-4.6   arm-linux-gnueabi-ranlib
    arm-linux-gnueabi-c++filt    arm-linux-gnueabi-gprof      arm-linux-gnueabi-readelf
    arm-linux-gnueabi-cpp        arm-linux-gnueabi-ld         arm-linux-gnueabi-size
    arm-linux-gnueabi-cpp-4.6    arm-linux-gnueabi-ld.bfd     arm-linux-gnueabi-strings
    arm-linux-gnueabi-elfedit    arm-linux-gnueabi-ld.gold    arm-linux-gnueabi-strip
    arm-linux-gnueabi-gcc        arm-linux-gnueabi-nm
Creates
     /usr/arm-linux-gnueabi/include/
     /usr/arm-linux-gnueabi/lib/
# Building using arm-linux-gnu tools Can modify Makefile or call configure/make with CC=arm-linux-gnueabi-gcc GCC=arm-linux-gnueabi-gcc LD=arm-linux-gnueabi-ld CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabi ARCH=arm
     make CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabi ARCH=arm CC=arm-linux-gnueabi-gcc <target>

Document generated by Confluence on Feb 03, 2026 14:29